[menu]
menuitem=LapLink, Windows & LapLink -- predefinito
menuitem=Windows, Windows
menuitem=MS-DOS, Solo MS-DOS
menudefault=LapLink,5
menucolor=2
 
[LapLink]
DEVICE=C:\DOS\himem.sys /machine:2
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS I=B000-B7FF i=c000-d3ff x=d400-e7ff
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE X=D000-D3FF
 
[Windows]
DEVICE=C:\DOS\himem.sys /machine:2
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS I=B000-B7FF i=c000-d3ff x=d400-e7ff
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE X=D000-D3FF
 
[MS-DOS]
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS 
DOS=HIGH,UMB
LASTDRIVE=Y
FCBS=16,0
BUFFERS=80,0
FILES=100
DEVICE=C:\DOS\POWER.EXE
COUNTRY=039,850,C:\DOS\COUNTRY.SYS
DEVICE=C:\DISPLAY.SYS
DEVICE=C:\CARDSOFT\OBBS.EXE
INSTALL=C:\CARDSOFT\CS.EXE /SYSTEMSOFT1=1
DEVICE=C:\CARDSOFT\CS_APM.EXE
DEVICE=C:\CAEDSOFT\CSALLOC.EXE
DEVICE=C:\CARDSOFT\ATADRV.EXE /S:2
DEVICE=C:\CARDSOFT\MTSRAM.EXE
DEVICE=C:\CARDSOFT\MTDDRV.EXE
DEVICE=C:\CARDSOFT\CARDID.EXE
INSTALL=C:\OMNIBOOK\OBMGM.EXE
install=c:\dos\keyb.com it,850,c:\dos\keyboard.sys
DEVICE=C:\DOS\DBLSPACE.SYS /MOVE

[common]
buffers=80,0
files=100
dos=high,UMB
lastdrive=Y
FCBS=16,0
REM
REM CONFIG.SYS -- File di avvio predefinito di OmniBook per l'unità C
REM
REM Device=C:\Vwatch.Sys
shell=c:\command.com /p /e:1024 c:\
REM "X=" riserva la memoria per le schede PCMCIA
REM "I=" riserva la memoria per UMB
DEVICEHIGH /L:0;3,8224 /S =C:\DOS\POWER.EXE
REM Configura il sistema per l'Italia
country=039,850,c:\dos\country.sys
REM Installa DISPLAY.SYS per la selezione del set di caratteri giusto (tabella codici 850)
DEVICEHIGH /L:1,15840 =C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,850,1)
REM Il driver di OmniBook Socket Services 2.1 è richiesto per il supporto degli
REM alloggiamenti delle schede
DEVICE=C:\CARDSOFT\OBSS.EXE
REM Il driver di Card Services 2.1 è richiesto per il supporto degli alloggiamenti
REM delle schede
DEVICEHIGH /L:2,54512 =C:\CARDSOFT\CS.EXE /SYSTEMSOFT1=1
REM Il supporto di Card Services APM è richiesto per il supporto degli alloggiamenti
REM delle schede
install=c:\cardsoft\cs_apm.exe
REM L'assegnarote delle risorse iniziali è richiesto per il supporto degli alloggiamenti
REM delle schede
DEVICEHIGH /L:1,18768 =C:\CARDSOFT\CSALLOC.EXE
REM Il driver della scheda ATA è richiesto per le schede ATA
DEVICEHIGH /L:1,13536 =C:\CARDSOFT\ATADRV.EXE /S:2
REM Il driver è richiesto per le schede RAM
DEVICEHIGH /L:1,5440 =C:\CARDSOFT\MTSRAM.EXE
REM Il driver della scheda di memoria è richiesto per tutte le schede di memoria
REM Se esso non è installato, togliere /s:2 dalla riga del driver della scheda ATA
DEVICE=C:\CARDSOFT\MTDDRV.EXE
REM Il driver di identificazione delle schede è richiesto per le schede diversa da
REM quelle di memoria
DEVICE=C:\CARDSOFT\CARDID.EXE
REM Affinché il sistema funzioni correttamente, si deve installare OBMGM...
install=c:\omnibook\obmgm.com
REM Installa la tastiera italiana
REM Il commando KEYB è presente nel file CONFIG.SYS affinché le parole chiave
REM funzionino correttamente
install=c:\dos\keyb.com it,850,c:\dos\keyboard.sys
REM LASTDRIVE=Y lascia disponible una lettera di unità per le reti Novell...
REM OmniBook ha bisogno di almemo 12 stack disponibili...
stacks=12,256
REM IFSHLP à richiesto da Windows for Workgroups
DEVICEHIGH /L:1,4560 =C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
DEVICEHIGH /L:2,39376 =C:\DOS\DBLSPACE.SYS /MOVE
REM DEVICEHIGH /L:0;3,9424 /S =C:\DOS\INTERLNK.EXE
