README.TXT--
Copyright 1993 Symantec Corp. Все права защищены.

Локализация (перевод на русский язык)
осуществлена фирмой Logrus Ltd., Москва, 1993.

NORTON COMMANDER
Версия 4.0

Добро пожаловать в Norton Commander Версия 4.0 !
------------------------------------------------

Корпорация SYMANTEC поздравляет Вас со знакомством с новой версией 
самого распространенного на территории бывшего СССР программного
продукта - файловой оболочки Norton Commander 4.0. Внимательно
прочтите этот файл, потому что он содержит информацию, которой нет
в документации по продукту.

Сжатие каталогов из панели дерева каталогов
-------------------------------------------
В документации не описана следующая очень полезная и удобная возможность.
Если, находясь в панели дерева каталогов, вы выберите каталог, то нажатием
клавиш Alt-F5 можно упаковать в архив все находящиеся в нем файлы. Архив
будет создан внутри этого каталога.

Внутрениий радактор и утилита просмотра
---------------------------------------
В Commander Version 4.0 больше нет простого внутреннего редактора.
Единственный доступный редактор - это NCEDIT.EXE.
Однако по-прежнему в состав NCMAIN.EXE входит простейшая утилита просмотра
(Alt-F3).

Клонирование при установленной утилите SHARE.EXE
------------------------------------------------
При попытке клонирования через последовательный порт при установленной
утилите SHARE.EXE имеет место конфликт при открытии устройства COM1(,2,3).
Чтобы избежать этого конфликта, воспользуйтесь командой CTTY AUX вместо 
команды CTTY COM1:.

Переменные среды Norton Commander
---------------------------------
Временные файлы Norton Commander помещает в каталог, указанный в 
переменной среды с именем TEMP, TMP или NC (Содержимое переменной TMP
анализируется лишь в том случае, если переменная TEMP не определена и т.д.)

Работа с архивами
-----------------
Сменить диск в режиме просмотра содержимого архива невозможно. Сначала следует
выйти из этого режима.

В настоящий момент на рынке имеется очень большое количество утилит сжатия,
весьма различающихся по своему поведению. Из-за этого некоторые функции
Norton Commander при работе с архивами недоступны. 

Расположение штырьков в соединительных кабелях
----------------------------------------------

Чтобы Norton Commander мог работать с двумя компьютерами, соединенными 
через последовательные или параллельные порты, эти компьютеры должны быть
соединены специальным кабелем. Ниже приведена схема разводки кабеля.

Кабели для последовательных портов.

        9 - 9                 9 - 25                 25 - 25
					          
     2 ======= 3            2 ======= 2	          2 ======== 3
     3 ======= 2            3 ======= 3	          3 ======== 2
     4 ======= 6            4 ======= 6	          4 ======== 5
     5 ======= 5            5 ======= 7	          5 ======== 4
     6 ======= 4            6 ======= 20          6 ======== 20
     7 ======= 8            7 ======= 5	          7 ======== 7
     8 ======= 7            8 ======= 4	         20 ======== 6


Кабель для параллельных портов.

     1 ======= 7
     2 ======= 15
     3 ======= 13
     4 ======= 12
     5 ======= 10
     6 ======= 11
     7 ======= 1
     8 ======= 14
     9 ======= 16
    10 ======= 5
    11 ======= 6
    12 ======= 4
    13 ======= 3
    14 ======= 8
    15 ======= 2
    16 ======= 9
    17 ======= 17
    18 ======= 18
    19 ======= 19
    20 ======= 20
    21 ======= 21
    22 ======= 22
    23 ======= 23
    24 ======= 24
    25 ======= 25

