#
#	File di configurazione compressione per NC 4.0
#
#	Autore 	: Anthony O'Dowd
#	Data	: Gen '93
#
##############################################################################
##
#
# Il formato di questo file Š il seguente :-
#
#	<1> Per definire l'inizio di una riga di comando di compressione
#	    usare : seguiti da un breve testo descrittivo.
#	    Questo testo appare nella finestra di dialogo Seleziona metodo
#	    di compressione.
#
#	<2> Per definire le caratteristiche di un'utility di compressione
#           usare un numero di due cifre seguito da :. Le due cifre sono
#	    significative in quanto definiscono il tipo di comando che
#	    l'utility di compressione supporta.
#
#	Il significato di questi numeri Š il seguente:-
#
#	00:     Estensione del tipo di file compresso.
#	01:	Comando per aggiungere un file al file compresso.
#       02:	Comando per aggiungere un file al file compresso 
#		e memorizzare anche il percorso completo del file.
#	03:	Comando per estrarre un file da un file compresso.
#       04:     Comando per estrarre un file da un file compresso 
#		e conservare il suo percorso completo.
#	05:	Comando per spostare un file in un file compresso.
#       06:	Comando per spostare un file in un file compresso e 
#		memorizzare anche il suo percorso completo.
#	07:	Comando per cancellare un file da un file compresso.
#	08:	Comando per selezionare il metodo di compressione migliore 
#		supportato dall'utility di compressione.
#	09:	Comando per creare il file complesso pi— piccolo.
#	10:	Commando per creare un file compresso nel modo pi— veloce.
#	11:	Tratto Intero. Questo Š un intero a sedici bit che definisce
#		alcune caratteristiche addizionali sull'utility di
#		compressione. I due bit pi— importanti in questo numero sono:
#			bit 15...Impostato a uno se l'utility di compressione
#				 supporta il concetto di file responso. 
#			bit 14...Impostato a uno se si vuole una sessione
#				 interattiva con l'utility di compressione.
#				 In questo modo Commander consente alla 
#				 utility di visualizzare la progressione in 
#				 cima alle finestre file di Commander. Questo
#				 pu• essere utile nel debug dei parametri
#				 dell'utility di compressione.
#	12:	Se il bit Tratto Intero 15 Š impostato a 1 questa Š la 
#		definizione del carattere che deve precedere in nome del file
#		responso.
#	13:     Questo definisce la mappa dei codici di errore di compressione
#		sui codici compresi da Commander. Questo serve per il
#               controllo degli errori e per i risultati.
#
#		I codici di errore gestiti da Norton Commander sono:-
#
#		0.....Nessun errore
#		7.....Utility di compressione non consentita usata che Commander
#                     pu• comprendere
#		8.....Utility di compressione non definita in Packer.set
#		9.....Memoria insufficiente per eseguire utility di compressione
#	       10.....Utility di compressione non trovata. ( Deve essere sul 
#		      percorso perch‚ Commander la trovi.)
#	       11.....Command.com non trovato per caricare l'utility di
#                     compressione
#	       12.....Utility di compressione non trovata. ( Deve essere sul 
#		      percorso perch‚ Commander la trovi.)
#	       13.....File PACKER.SET non trovato
#	       14.....Impossibile aprire file responso
#	       15.....Parametri insufficienti specificati nella riga di comando.
#
##############################################################################
##
#
:PKZIP 1.x/2.x
00:ZIP
01:pkzip -u -wHS
02:pkzip -u -P -wHS
03:pkunzip -o
04:pkunzip -o -d
05:pkzip -mu -wHS
06:pkzip -mu -P -wHS
07:pkzip -d
08:-es
09:-ex
10:-ex
11:01
12:@
#
# Questo definisce la mappa dei codici di errore per pkzip sui
# codici di errore standard riconosciuti da Commander.
#
13:14,3;1,1;16,4;13,2;11,6
:ARJ
00:ARJ
01:arj u -y 
02:arj u -y 
03:arj e -y -e 
04:arj x -y 
05:arj m -y -d -e 
06:arj m -y -d 
07:arj d -y
08:-m4 
09:-m1 
10:-m1
11:01
12:!
13:6,1;1,2;5,3;7,4;96,1
:ARC
00:ARC
01:arc a
02:arc a
03:arc eow
04:arc xow
05:arc muw
06:arc muwz
07:arc dw
08:
09:
10:
11:00
12:@
13:255,5
:PAK
00:PAK
01:pak u
02:pak u 
03:pak e -wa
04:pak e -i -wa
05:pak m -wa
06:pak m -wa -i
07:pak d -wa
08:/C 
09:/CR
10:/S
11:01
12:@
13:1;6
:ZOO
00:ZOO
01:zoo -add
02:zoo -add 
03:zoo -extract 
04:zoo -extract
05:zoo -move
06:zoo -move
07:zoo -delete
08: 
09:
10:
11:00
12:@
13:1;6
:LHARC
00:LHZ
01:lharc u -am
02:lharc a -apm
03:lharc e -wm 
04:lharc e -wm 
05:lharc m -am
06:lharc m -am 
07:lharc d -mm 
08:
09:
10:
11:00
12:
13:1;6



 

